|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** 45459-9323 **от** 21 сентября 2017 года | **Кому:** | Константину Константиновичу Константинопольскому |
|  | **Куда:** | Ул. Щорса, д. 124, Белгород, Россия, 309425 |

Методические рекомендации по применению адгезионной добавки ДАД-К

Общие положения

Одной из причин преждевременного разрушения дорожных покрытий является их недостаточная водостойкость и морозостойкость, в результате чего образуются выбоины и трещины. Эти разрушения обусловлены неудовлетворительным сцеплением битумов с поверхностью минеральных материалов, особенно кислых пород. Одним из эффективных путей обеспечения хорошего сцепления является применение адгезионной присадки «ДАД-К».

Адгезионная добавка ДАД-К — катионное поверхностно-активное вещество на основе

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Беспалов

Исп.

Елена Пыханова

инженер по стандартизации

[epykhanova@npfselena.ru](mailto:epykhanova@npfselena.ru)

+7(920)-201-94-34